|  |
| --- |
| **ООО «ПК ГЕО»** |
| *Муниципальный контракт № 77/22*  *от 29 сентября 2022 г.*  *Внесение изменений и дополнений в генеральный план*  *муниципального образования*  ***сельского поселения******«Деревня Асеньевское»***  ***Боровского района***  *Калужской области*  ***Материалы по обоснованию***    ***Калуга***  ***2023 г.*** |

***ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН***

***муниципального образования сельского поселения***

***«Деревня Асеньевское»***

***Боровского района***

***Калужской области***

***Материалы по обоснованию***

*Утвержден Решением Сельской Думы от 23.12.2014 № 62*

[*Утвержден Решением Сельской Думы от 31.07.2015 № 20*](http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/GenPlan/238/2015/Index.htm)

[*Утвержден Решением Сельской Думы от 24.11.2016 № 31*](http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/GenPlan/238/2016/Index.htm)

[*Утвержден Решением Сельской Думы от 29.03.2018 № 08*](http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/GenPlan/238/2017/Index.htm)

*Утвержден Решением Сельской Думы*  [*от 09.11.2021 № 51*](http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/GenPlan/238/2021/Index.htm)

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**СОСТАВ ПРОЕКТА** 5

Введение 6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения 9

II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования 10

II.1 Общие сведения 10

II.2 Природные условия 14

II.2.1 Климат 14

II.2.2 Инженерно-геологические условия 15

II.2.3 Поверхностные воды 17

II.2.4 Подземные воды 18

II.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы 19

II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям 20

II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения 20

II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов 24

II.3.3 Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. 28

II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям 32

II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций 40

II.4 Современное использование территории сельского поселения 42

II.4.1 Целевое назначение земель сельского поселения 43

II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения 44

II.4.3 Жилищный фонд 46

II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание 48

II.4.5 Анализ транспортного обслуживания территории 51

II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения 53

II.5.1 Население, демография и трудовые ресурсы 53

II.6 Экономическая база 55

II.7 Инженерно-техническая база 55

II.7.1 Водоснабжение и водоотведение 56

II.7.2 Газоснабжение и теплоснабжение 57

II.7.3 Электроснабжение и связь 58

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий 60

IV.Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 61

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории 64

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 65

VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. 65

VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 68

VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 77

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования 93

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения 97

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материалов** |
| **1** | Положение о территориальном планировании |
| **2** | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование картографического материала** | **Масштаб** |
| **1** | **Положение о территориальном планировании** | |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) входящих в состав сельского поселения | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон сельского поселения | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25000 |
| **2** | **Материалы по обоснованию** | |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:25000 |

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского муниципального района (далее по тексту – Генеральный план) разработан производственным кооперативом «ГЕО» и утвержден Решением Сельской Думы от 23.12.2014 № 62

Внесение изменений и дополнений в Генеральный план выполняется по заказу Администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское», в соответствии с Муниципальным контрактом № 77/22 от 29 сентября 2022 г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана:

- приведением в соответствие границ населенных пунктов дер. Жилетово, дер. Гордеево;

-переводом земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:000000:440, 40:03:070202:440 из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов»;

- изменением существующего функционального зонирования.

Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Боровский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в [части 5.2 статьи 9](consultantplus://offline/ref=C1EBB2C2C85BF98A3AE164385E18E129A25B9AC3C2BE341B03622A6AF0743D4B31C0979AF284F169BE6F0E349A9962AC6C4D83DB7F3139F0M) настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны *(на территории сельского поселения отсутствуют).*

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном [статьей 59](consultantplus://offline/ref=7012D3DDF102A26BE9DA06FCE2619503AF9DFC8B80BFB00D0F9AD28B591B35F6179DDAB47972B5E9FC000F9273A0DBE4ABE168DC9ENDdFH) Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (*на территории сельского поселения отсутствуют*).

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств.

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

Генеральный план сельского поселения разработан на следующие проектные периоды: - *I этап (первая очередь) – 2031 г*

*- II этап (расчетный срок) – 2041 г.*

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

*Таблица 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование программы*** | ***Нормативно-правовой акт*** |
| 1. | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 г. | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2. | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3122AED5F5F14EE7EB12823D6632110833905A11403475C79A1E91A82E6CC0CCF84EA372CF026B04A43F9705DBAED5A37DF0D6CC21E0EC832DB13BA0SBh6N) Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 63  (с последующими изменениями) |
| 3. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» | Постановление ПравительстваКалужской областиот 31 января 2019 г.  N 52(с последующими изменениями) |
| 4. | СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА «ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ» | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 5. | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА | Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 6. | Региональная программа  газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных  и иных организаций Калужской области на 2018 - 2023 годы | Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2018 г. N 172  (с последующими изменениями) |
| 7. | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Боровском районе Калужской области» | Постановление администрации МО МР «Боровский район» № 1414 от 25.12.2019 г.  (с последующими изменениями) |

# II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1 Общие сведения

Сельское поселение расположено в западной части Боровского района Калужской области. Центром сельского поселения является д. Асеньевское, расположенная в 20 км от г. Боровск и в 110 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога межмуниципального значения общего пользования Боровск - Федорино - "Верея-Медынь". По территории сельского поселения протекают реки Лужа, Руть, Ксёма, Межиха, Бобровка и др. В состав сельского поселения входит 38 населенных пунктов: деревня Асеньевское, деревня Асеньевская Слобода, деревня Абрамовское, деревня Абрамовская Слобода, деревня Болдаково, деревня Висящево, деревня Деревеньки, деревня Жилетово, деревня Колодези, деревня Курчино, деревня Малахово, деревня Отяково, деревня Тишнево, деревня Тюнино, деревня Хитрово, деревня Щиглево, деревня Юрково, деревня Бортники, деревня Горки, деревня Медовники, деревня Пинашино, деревня Серединское, деревня Коростелево, деревня Бобровники, деревня Гордеево, деревня Зеленино, деревня Ищеино, деревня Межура, деревня Шувалово, деревня Борисово, деревня Гольтяево, деревня Данилово, деревня Дылдино, деревня Марьино, деревня Рогозино, деревня Семичево, дервня Старая, деревня Федорино. Площадь сельского поселения составляет 21953,14 га, численность населения – 2099 человек на 01.01.2021 г.

***Описание границы муниципального образования сельское поселение "Деревня Асеньевское" согласно Закону Калужской области от 28.12.2004 г. N 7-ОЗ (в ред.*** [***Закона***](consultantplus://offline/ref=64B7EDCE63FB6078C8C80E83F4E9296FD4D05CC70C2991C659ADE22D05F16D90316CE5F339D731994029B0J9A1J) ***Калужской области от 17.06.2020 г.:***

Текстовое описание границы сельского поселения "Деревня Асеньевское" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад. Граница сельского поселения "Деревня Асеньевское" проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в северо-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 2128 м, далее в направлении юго-восток - восток по лесному массиву до безымянного ручья на протяжении 2955 м (точка 63);

2) от точки 63 в общем восточном направлении по середине безымянного ручья по направлению течения до р. Руть севернее ур. Городище на протяжении 1075 м (точка 106);

3) от точки 106 в юго-восточном направлении по середине р. Руть против направления течения на протяжении 394 м до точки 128;

4) от точки 128 в юго-восточном направлении по лесному массиву по границе ур. Балынь и ур. Подосинки на протяжении 7229 м до точки 248;

5) от точки 248 в направлении северо-восток - восток по лесному массиву до р. Межихи на протяжении 6341 м (точка 308);

6) от точки 308 по середине р. Межихи по направлению течения на протяжении 1682 м до точки 402;

7) от точки 402 в направлении восток - юго-восток по лесному массиву на протяжении 3607 м до точки 448;

8) от точки 448 на северо-восток по лесному массиву севернее дер. Тишнево, южнее садовых участков на протяжении 3536 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Совьяки" (узловая точка 493);

9) от узловой точки 493 в юго-восточном направлении по восточной границе лесного квартала N 8 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Боровск - Федорино, до северо-западного угла лесного квартала N 31 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1737 м (точка 504);

10) от точки 504 в северо-восточном направлении по лесному массиву, расположенному на левом берегу р. Бобровки, до автомобильной дороги Боровск - Федорино на протяжении 1789 м (точка 525);

11) от точки 525 в северо-восточном направлении по полосе отвода автомобильной дороги Боровск - Федорино, пересекая безымянный ручей, на протяжении 64 м, далее в юго-восточном направлении, пересекая р. Бобровку, на протяжении 369 м, в юго-западном направлении по лесному массиву, расположенному на правом берегу р. Бобровки, по западной границе лесного квартала N 31 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2322 м, далее в юго-восточном направлении по западной границе лесного квартала N 31 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 12221 м до точки 546;

12) от точки 546 в юго-западном направлении по северной границе лесного квартала N 38 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 947 м до точки 551;

13) от точки 551 в направлении восток - юго-восток по границам лесных кварталов N 38, 39, 40 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 4992 м до пересечения с границей муниципального образования "Село Совхоз Боровский" (узловая точка 590);

14) от узловой точки 590 в юго-западном направлении по восточной границе лесного квартала N 40 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества западнее дер. Колодези, пересекая р. Золотые Ключи, на протяжении 3124 м до пересечения с границей муниципального образования "Деревня Кривское" (узловая точка 614);

15) от узловой точки 614 в юго-западном направлении по западным границам лесных кварталов N 92, 96, 106 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая р. Сушку, по границе лесного массива и сельскохозяйственных угодий на протяжении 5500 м до пересечения с границей муниципального образования "Малоярославецкий район" (узловая точка 660);

16) от узловой точки 660 в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до р. Лужи на протяжении 735 м (точка 663);

17) от точки 663 в направлении запад - северо-запад по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 3397 м до точки 724;

18) от точки 724 в северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 775 м, далее в направлении северо-запад - север по лесному массиву до середины р. Лужи на протяжении 1617 м (точка 745);

19) от точки 745 в северо-западном направлении по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 507 м до точки 755;

20) от точки 755 в северо-восточном направлении по лесному массиву до р. Лужи на протяжении 898 м (точка 760);

21) от точки 760 в юго-западном направлении по лесному массиву до р. Лужи на протяжении 885 м (точка 764);

22) от точки 764 в юго-западном направлении по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 656 м до точки 776;

23) от точки 776 в юго-западном направлении по лесному массиву на протяжении 1699 м, далее в северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 750 м, в юго-западном направлении по лесному массиву до середины р. Лужи на протяжении 695 м (точка) 804;

24) от точки 804 по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 8098 м, далее в юго-западном направлении по лесному массиву до р. Ксемы на протяжении 286 м (точка 978);

25) от точки 978 в западном направлении по середине р. Ксемы против направления течения на протяжении 597 м до точки 1020;

26) от точки 1020 в юго-западном направлении по лесному массиву до южной границы дер. Зеленино на протяжении 723 м, далее в южном направлении по сельскохозяйственным угодьям южнее дер. Зеленино на протяжении 463 м, в направлении юго-запад - запад по лесному массиву 1902 м до точки 1053;

27) от точки 1053 в северном направлении по лесному массиву на протяжении 1638 м, далее в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по границам лесных кварталов N 55, 54 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 5491 м до пересечения с границей муниципального образования "Медынский район" (узловая точка 1094);

28) от узловой точки 1094 в общем северо-западном направлении по южной границе лесных кварталов N 55, 54 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая пруд восточнее дер. Ильинки, на протяжении 5042 м, далее в северо-восточном направлении по лесному массиву 1342 м, в юго-восточном направлении по лесному массиву до берега пруда на протяжении 1330 м (точка 1136);

29) от точки 1136 в северо-восточном направлении по левому берегу пруда на протяжении 893 м до точки 1148;

30) от точки 1148 в северо-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 285 м, далее в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 649 м до точки 1153;

31) от точки 1153 в направлении юго-запад - запад по берегу пруда на протяжении 738 м, далее в северо-восточном направлении по берегу пруда на протяжении 926 м до точки 1169;

32) от точки 1169 в общем северном направлении по сельскохозяйственным угодьям западнее пруда на протяжении 1140 м до точки 1181;

33) от точки 1181 в направлении юго-запад - запад по лесному массиву, севернее дер. Воронино на протяжении 2632 м до точки 1195;

34) от точки 1195 в общем северном направлении по лесному массиву до р. Руть на протяжении 11482 м (точка 1255);

35) от точки 1255 в северо-западном направлении по р. Руть против направления течения на протяжении 827 м, далее в северном направлении по лесному массиву на протяжении 188 м до пересечения с границей Московской области (узловая точка 1).

## II.2 Природные условия

### II.2.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

***Средняя месячная температура воздуха,* ˚*С***

*Таблица 2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

***Осадки, мм:***

*Таблица 3*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

***Микроклиматические особенности***. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридианального направления (Руть, Лужа)

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### II.2.2 Инженерно-геологические условия

**Рельеф.** Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время. Окончательно же он сформировался под воздействием водноледниковых потоков и послеледниковой эрозии. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 129,7 м (урез р. Лужа) до 242,3 м. Абсолютный перепад высот 112,5 м. Относительные перепады по овражно-балочной сети составляют от 5 до 15 метров, а по долине р. Лужа до 25 м. На пологих участках рельефа наблюдается заболачивание. Сельское послание расположено в пределах Протвинской низины, в бассейне реки Протвы.

В зависимости от геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий можно выделить девять типов ландшафтов.

***Первый тип.*** Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт развит в восточной части территории. Четвертичные образования представлены суглинками моренными и водноледниковыми их перекрывают пылеватые покровные суглинки. Общая мощность этих отложений до 20 м. Коренные породы представлены известняками протвинского и глинами стешевского горизонтов нижнего отдела каменноугольного периода. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

***Второй тип.*** Пологоволнистая водноледниково-моренная среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: супесями и тонкопесчаными суглинками, переходящими в водноледниковые грубозернистые суглинки. Общая мощность этих пород от 2 до20 м. Коренные породы представлены глинами стешевского и известняками тарусского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на супесчаной основе.

***Третий тип.*** Пологоволнистая пологонаклонная средне-сильнорасчлененная водноледниково-аллювиальная равнина. Сложен этот тип ландшафта песчаными породами с примесью гравия, песчано-гравийным материалом, аллювиальными и водноледниковыми суглинками. Наибольшая мощность этих образований наблюдается вдоль рек Лужа, Межиха и Ксёма, и составляет 40м. коренные породы представлены глинами стешневского горизонта и карбонатно-терригенной толщей окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерново-слабоподзолистые, смытые, местами слабоглеевые на супесчаной основе.

***Четвертый тип.*** Мелкохолмистая моренная среднерасчлененная равнина, сложенная образованиями, получившими название напорной морены. Четвертичные образования представляют собой смесь из отторженцев коренных пород среднего карбона и слоев суглинков, супесей и гравилистных песков. Общей мощностью от 3-5 м до 30 м. Коренные породы представлены глинами келловейского времени юрской системы и глинисто-карбонатной толщей верейского горизонта среднего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерновослабо-среднеподзолистые на супесчаной основе.

***Пятый тип.*** Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, на придолинных склонах. Ландшафт осложняется ступенями, песчаными суглинками, гравилистыми песками, общей мощностью 10-20м. Глубина залегания грунтовых вод 105 м. почвы слабо-среднеподзолистые, местами глеевые на супесчаной основе.

***Шестой тип.*** Озерно-водноледниковая плоская равнина, значительно заболочена. Сложена она глинистыми песками, озерными глинами и песчаными суглинками, общей мощностью до 20-30м. Коренные породы представлены известняками протвинского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-2.0м. Высокий уровень верховодки объясняется созданием искусственного подпора грунтовых вод плотинами на р. Межиха. Почвы дерново-глеевые.

***Седьмой тип.*** Сквозные долины стока талых ледниковых вод. Сложены супесями и тонкозернистыми глинистыми песками. Глубина залегания грунтовых 1,5-3 м. Почвы спабо-среднеподзолистые на супесчаной основе.

***Восьмой тип.*** Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными образованиями в основном супесчаного состава. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3м. Коренные породы представлены карбонатными образованиями окской толщи нижнего карбона. Почвы дерновые луговые.

***Девятый тип.***Плоская аллювиальная равнина со староречьями и новыми болотами – пойма, высокая пойма рек. Сложена аллювиальными отложениями. Коренные породы представлены карбонатными образованиями окской толщи нижнего карбона. Почвы луговые дерновые. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3м.

### II.2.3 Поверхностные воды

На территории сельского поселения расположено много крупных гидрографических объектов. Все они относятся к окскому бассейну, тип питания – преимущественно снеговой, замерзают в ноябре, реже — в декабре, вскрываются в апреле, половодье в апреле — мае.

Самой крупной рекой, протекающей по поселению, является река Лужа. Длина 159 км, площадь бассейна — 1400 км², размах колебаний уровня воды 6,1 м. Самые крупные притоки Лужи, протекающие по территории сельского поселения — это реки Бобровка и Ксёма. Их протяженность составляет 19 км каждой. Довольно крупными реками являются Руть (36 км) и Межиха (25 км), так же как и Лужа являющиеся правыми притоками Плотвы.

Река Лужа берет свое начало из низинного болота у с. Зенино Московской области и впадает в р. Протву в 80 км от ее устья. Поверхность бассейна р. Лужи - волнистая, всхолмленная равнина, сильно изрезанная овражно – балочной сетью. Долина трапециевидная. Ширина долины от Истока к устью увеличивается от 700-900 м до 1,5-2,9 км. Склоны долины крутые, высотой от 15-20 до 30-40 м, сложены суглинистыми грунтами. Пойма реки двусторонняя, преимущественно луговая, ровная. Ширина 300-500 м. Русло реки извилистое, неразветвленное на рукава. Преобладающая ширина русла реки 3-5 м - в верхней и 15-20 м - в нижней части. Дно реки твердое, преимущественно песчаное. Берега реки крутые, местами обрывистые, высотой 3-5 м, заросшие кустарником. Глубина реки в межень 0,5-1,0 м, а на отдельных плесах – до 2,0-2,5 м. Скорость течения преимущественно менее 0,3 м/с и только на отдельных перекатах достигает 0,5-0,6 м/с. На реках Ксёма и Межура образованы 2 крупных водохранилища.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Лужа составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### II.2.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются для хозяйственного и питьевого водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, являются каширский, протвинский и окский водоносные горизонты. Стратиграфически они приурочены к карбонатным отложениям нижнего и среднего карбона

Окский водоносный горизонт связан с тарусско-михайловским известняково-терригенным комплексом и алексинскими известняками, распространен повсеместно. Воды вышеуказанного горизонта характеризуются следующими показателями: содержание железа от 0,07 млг/л до 4,11 млг/л.

Протвинский водоносный горизонт развит повсеместно за исключением современной и погребенной долин Лужи. Каширский горизонт имеет значение в основном в северной части сельского поселения на водораздельных пространствах междуречий.

### II.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения представлены четырьмя месторождениями полезных ископаемы.

*Таблица 4*

| **№**  **п/п** | **Месторождения** | **Географическая привязка (местоположение)** | **Остаток запасов 01.01.2016 г. по категориям (тыс. м3)** | | | **Товарная продукция** | **Горно-геологические условия** | | **Степень обводнен-ности** | **Степень промышленного освоения** | **Недропользо-ватель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А+В+С1** | **С2** | **Забалансовые** |
| **Средняя мощность вскрыши, м** | **Средняя мощность полезной толщи, м** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Всего 4 месторождений, в т.ч. 3 разрабатываемых** | | | | | | | | | | | |
| **ПГС** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Рагозинское-2 | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,5 км к северу от нас. пункта Рагозино | 863 | *-* | *-* | Щебень для строительных работ марок "300-400" | 3 | 6,3 | сухая | Разрабатывается | ООО "ЭКС" |
| - | *-* | *-* | Резерв | - |
| 2. | Рагозинское | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,3 км к северу от нас. пункта Рагозино | 211 | *-* | *-* | Щебень для строительных работ марок "300-400" | 3,73 | 6,9 | сухая | Резерв | - |
| 3. | Холмецкое | 1.4 км западнее д. Борисово, в 26 км западнее г. Боровска | 1570 | *-* | *-* | Песчано-гравийно-щебневая смесь для строительно-дорожных работ | 6.1. 4.7 | 14.3, 9.7. 6.1 по блокам | не обводнено | Разрабатывается | ООО "Калуга-щебень" |
| 4. | Борисовское | в 0.6 км к западу от д. Борисово | 793 | *-* | *-* | Песчано-гравийная смесь для строительно-дорожных работ | 2,7; 3,9 | 14,8; 10,7 | сухая | Разрабатывается | ООО "Калуга-щебень" |

## II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития сельского поселения выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории сельского поселения отнесены:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- береговые полосы;

- охранные зоны объектов электроэнергетики;

- охранные зоны трубопроводов;

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- охранная [зона](consultantplus://offline/ref=A207A1FD7919A4BBF1F114CDD49E7306126F068F34A419E031114C2A47F49378D66C3C1E3C1E4A6FC4ABB764ED9BDD5D1710AAA293B541F9I0sEL) пунктов государственной геодезической сети;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на карте «Карта границ зон с особыми условиями использования территории».

### II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

**Особо охраняемые природные территории**

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории сельского поселения расположен памятник природы регионального значения – природный парк «Ландшафт долины реки Ксёма» (местоположение ООПТ - Калужская область, Боровский район, вблизи дер. Ищеино и дер. Шувалово; площадь ООПТ- 127,5589 га; охранная зона – не установлена; правоустанавливающие документы - постановление Правительства Калужской области от 26.12.2020 № 995).

***Режим особой охраны особо охраняемой природной территории.***

1.На территории особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка, в том числе:

1.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением случаев, строительства линейных объектов при условии наличия разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в установленном законодательством порядке.

1.2. Нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведения мероприятий по сохранению и восстановлению природного парка.

1.3. Проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых.

1.4. Распашка земель, проведение сельскохозяйственных работ.

1.5. Деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима.

1.6. Загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод.

1.7. Применение удобрений и ядохимикатов.

1.8. Рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и проведения мероприятий по сохранению и восстановлению природного парка.

1.9. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Калужской области, а также действия, которые могут привести к гибели, снижению численности, сокращению ареала распространения или нарушению среды их обитания (произрастания).

1.10. Сброс отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега.

1.11. Движение и стоянка механических транспортных средств вне существующей дорожно-тропиночной сети, не связанные с обеспечением функционирования природного парка.

1.12. Разведение костров вне специально отведенных для этого мест; сжигание сухих листьев и травы.

1.13. Повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов инфраструктуры природного парка.

2. На территории особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" допускается по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области:

2.1. Проведение противопожарных, санитарно-оздоровительных и иных профилактических мероприятий, необходимых для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории природного парка.

2.2. Использование биологических мер борьбы с вредителями леса.

2.3. Устройство гнездовий для птиц.

2.4. Проведение научных исследований, включая экологический мониторинг.

2.5. Организация эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп).

3. Дополнительно на территории функциональных зон особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" устанавливаются следующие требования:

3.1. В природоохранной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" запрещается любая хозяйственная и рекреационная деятельность, включая устройство и оборудование туристических стоянок и мест отдыха.

3.2. В рекреационной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" допускаются:

3.2.1. Строительство линейных объектов при условии наличия разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в установленном законодательством порядке.

3.2.2. Возведение некапитальных строений и сооружений, размещение малых архитектурных форм, памятных знаков и объектов монументального искусства, а также других некапитальных объектов, не влекущих за собой нарушение сохранности природного парка, их эксплуатация, ремонт и регламентное обслуживание.

3.2.3. Работы по комплексному благоустройству.

3.2.4. Любительское рыболовство.

3.2.5. Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд.

3.2.6. Пчеловодство.

3.3. В хозяйственной зоне особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" допускается эксплуатация, ремонт (в том числе капитальный) и регламентное обслуживание существующих объектов капитального строительства, линейных объектов (при условии наличия в предусмотренных законодательством случаях разрешения, выданного министерством природных ресурсов и экологии Калужской области в установленном законодательством порядке).

4. Режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Ландшафт долины реки Ксёма" и ее функциональных зон устанавливается бессрочно.

### II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные [ограничения](file:///E:\Генеральные%20планы\Генеральный_план_Юбилейный\ФИНАЛ\Пояснительная\Материалы%20по%20обоснованию%20в%20текстовой%20форме.docx#Par52) хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со [статьей 19.1](consultantplus://offline/ref=B703F3737F03BB8C44205895FE02D94D00C35499F2404B4A8D8EBE064854BB65DC80816FB5A7D8DF67A22FE0B077846E2718520FK5CAI) Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в [порядке](consultantplus://offline/ref=B703F3737F03BB8C44205895FE02D94D02CA5397F2464B4A8D8EBE064854BB65DC80816DB0AC8C8E2BFC76B1F63C886E3B04530E4D324888K1C3I), установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохраной зоны, ширина прибрежных защитных полос и береговых полос рек сельского поселения указана в таблице:

**Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек**

*Таблица 5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование водоема** | **Длина реки, км** | **Ширина водоохраной зоны, м** | **Ширина прибрежной полосы, м** | **Ширина береговой полосы, м** |
| 1. | р. Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р. Руть | 36 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | р. Межиха | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | р. Бобровка | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 5. | р. Ксёма | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | Прочие реки и ручьи | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |

Согласно Правилам определения границ зон затопления (подтопления), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления (подтопления) должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр. В настоящее время в сельском поселении границы зон затопления (подтопления) не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон затопления (подтопления) не отражены на картографических материалах проекта внесения изменений в генеральный план 2023 года.

### II.3.3 Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

На территории Сельского поселения «Деревня Асеньевское» расположены следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице.

**Перечень выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения**

*Таблица 6*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Датировка объекта** | **Местонахождение объекта** |
| ***Объекты культурного наследия регионального значения*** | | | |
| 1. | Церковь Успения | 1712 г | д. Марьино, кладбище  (утраченный, границ нет) |
| ***Выявленные объекты культурного наследия*** | | | |
| 2. | Церковь Благовещения | 1767 г | д. Серединское |
| 3. | Братская Могила | - | д. Абрамовское |
| 4. | Братская Могила | - | д. Асеньевское |
| 5. | Братская Могила | - | д. Ищеино |
| 6. | Братская Могила | - | д. Тишнево |
| 7. | Братская Могила | - | д. Федорино |
| 8. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Абрамовское, западная часть |
| 9. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Абрамовское, восточная часть |
| 10. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Асеньевское, центральная часть |
| 11. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Асеньевскоое, 0,1 км к северо-западу |
| 12. | Селище | XIV-XVII вв | д. Борисово, северо-восточная часть деревни |
| 13. | Селище | XIV-XVII вв | д. Бортники, территория деревни |
| 14. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Висящево, северо-западная окраина деревни |
| 15. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Висящево, 1 км к востоку от деревни |
| 16. | Селище 3 | XIV-XVII вв | д. Висящево, 0,8 км к востоку от деревни |
| 17. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Деревеньки, юго-западная часть деревни, 0,1км к юго-западу от пруда |
| 18. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Деревеньки, северная часть, северная часть пруда |
| 19. | Селище | XIV-XVII вв | д. Гольтяево, северо-восточная часть деревни |
| 20. | Городище и селище 1 | XI-XIII вв, XIV-XVII вв | д. Отяково, 2 км к западу-северо-западу от деревни. Юго-западная окраина бывшего с Селище 1 ела Николо-Лужецкое |
| 21. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Отяково, центральная часть деревни |
| 22. | Селище 3 | XIV-XVII вв | д. Отяково, 0,7км к северо-западу, правый берег реки Сушка |
| 23. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Семичево, северо-западная часть деревни, пр. берег реки Руть |
| 24. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Семичево, 0,45км к северо-востоку от деревни, мыс левого берега реки Руть |
| 25. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Серединское, центральная часть села, к северо-востоку от церкви |
| 26. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Серединское, центральная часть села, 0,25км к северу от церкви |
| 27. | Селище 1 | XIV-XVII вв | д. Хитрово, южная окраина деревни |
| 28. | Селище 2 | XIV-XVII вв | д. Хитрово, Центральная часть деревни |
| **Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия** | | | |
| 29. | Ансамбль земской больницы:  - здание приемного отделения и амбулатории;  - дом врачей | нач. ХХ в. | д. Абрамовское |
| 30. | Парк усадьбы | перв.пол.Х1Хв. | д. Асеньевское |
| 31. | Церковь Благовещения,  православная,  приходская, с трапезной и колокольней | 1797 г. | д. Отяково |
|
| 32. | Усадьба Скабеевых  дом служащих и парк | к. XIX в.  2-я пол. ХVIII в., к.ХIХ в | д. Серединское |
|
| 33. | Сад усадьбы Хитрово | сер. - 3-я четв. ХIХ в. | д. Хитрово |

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

**Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия**

Размещение объектов строительства в границах сельского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположенных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

*Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.*

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные предприятия, дымовые печи. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние поверхностных и подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

***Состояние воздушного бассейна***

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице:

*Таблица 7*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Численность населения (тыс. чел.) менее 10.** | | | |
| **Загрязняющее вещество** | **ПДК**  **(max разовый)** | **Фоновые концентрации** | **Превышение** |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

*Таблица 8*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потенциал**  **загрязнения**  **атмосферы** | **Приземные инверсии** | | | **Повторяемость** | | **Высота слоя перемешивания (км)** | **Продолжительность тумана (часы)** |
| **Повторяемость**  **(%)** | **Мощность**  **(км)** | **Интенсивность**  **(С0)** | **Скорость ветра**  **(0-1м/с)** | **Застой воздуха** |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км = Ро + Рв

где Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт - повторяемость дней с туманами, %;

Ро - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При Км > 1 преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных примесей, но условия для рассеивания благоприятные.

При Км < 1 преобладают процессы самоочищения атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При Км > 3 - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

*Состояние поверхностных и подземных вод*

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну реки Оки. По территории сельского поселения протекают реки Лужа, Руть, Ксёма, Межиха, Бобровка и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиНом 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

*Состояние почвенного покрова*

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидeмиологичеcкие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

*Таблица 9*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика загрязненности почв** | **Возможное использование территории** | **Рекомендации по оздоровлению почв** |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

На территории сельского поселения объектами, влияющими на состояние почвенного покрова, являются кладбища. Кладбища заполнены на 100%, в настоящее время разрешено подхоронение. Санитарно-защитная зона равна 50м для всех кладбищ поселения. Всего на территории сельского поселения расположено шесть кладбищ.

Также негативное влияние на состояние почвенного покрова оказывают химические вещества, используемые для снеготаяния на дорогах.

Согласно данным, представленным Комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области письмо №4225-22 от 28.12.2022 г. на территории МО СП «Деревня Асеньевское» Боровского района зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники, сибиреязвенные захоронения отсутствуют; зафиксированные случаи заболевания сибирской язвой животных на территории МО СП «Деревня Асеньевское» Боровского района отсутствуют.

***Санитарная очистка территории***

Санитарной очисткой сельского поселения занимаются специализированные организации. Вывоз ТБО производится по мере наполнения контейнеров специализированным транспортом ГП «КРЭО».

Места временного хранения ТБО имеются при всех учреждениях и предприятиях. В десяти населенных пунктах организованы площадки для временного хранения ТБО, на них расположены контейнеры объемом 1 и 8 м3

*Таблица 10*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Количество площадок для временного хранения ТБО** | **Общее количество контейнеров** | **Общий объем, м3** |
| Деревеньки | 1 | 1 | 8 |
| Абрамовская слобода | 1 | 1 | 8 |
| Абрамовское | 1 | 1 | 8 |
| Федорино | 1 | 2 | 16 |
| Серединское | 2 | 5 | 11 |
| Асеньевское | 1 | 1 | 8 |
| Тишнево | 1 | 2 | 16 |
| Борисово | 3 | 7 | 12,5 |
| Коростелево | 2 | 5 | 3,75 |
| Зеленино | 1 | 1 | 0,75 |
| Ищеино | 4 | 8 | 6 |
| Гордеево | 1 | 2 | 1,5 |
| Малахово | 1 | 5 | 3,75 |
| Тюнино | 1 | 3 | 2,25 |
| Бортники | 1 | 3 | 2,25 |
| ***Всего*** | ***22*** | ***47*** | ***107,75*** |

Бытовые отходы с территории сельского поселения удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 °С и ежедневно при температуре выше +5 °С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

***Санитарно-защитные зоны предприятий***

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Для автодорог и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. (В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, приведенными в [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200](normacs://normacs.ru/AD1?dob=41275.000012&dol=41318.613819) и СНиП 2.07.01-89, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

***Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения***

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в деревнях: Асеньевское, Асеньевсая Слобода, Малахово, Абрамовское, Тюнино, Борисово, Коростелево, Висящево, Тишнево, Серединское, Федорино, Дылдино, Ищеино, Хитрово, Жилетово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважины, и водонапорных башен. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 60%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Асеньевское превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. В системе водоснабжения деревень Коростелево и Борисово наблюдается превышение ПДК по железу 3,9 и 3,3 ПДК соответственно, питьевая вода признана недоброкачественной. В отношении остальных водоисточников исследования не проводились.

***Инженерная подготовка территории***

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

***Состояние и формирование природно-экологического каркаса***

Природно-экологический каркас территории сельского поселения формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов –лесов внутри населенных пунктов и лесов государственного лесного фонда, искусственно созданных лесополос и лесопарков, гидрографических объектов, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения природно-территориальных комплексов.

***Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве***

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

***Выводы***

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный и несистемный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

**Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии**

*Таблица 11*

| **Инженерные сети** | **Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **фундаментов зданий и сооружений** | **фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог** | **наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги** |
|
| **Водопровод и напорная канализация** | 5 | 3 | 1 |
| **Самотечная канализация (бытовая и дождевая)** | 3 | 1,5 | 1 |
| **Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2):** |  | | |
| **- низкого до 0,005 (0,05)** | 2 | 1 | 1 |
| **- высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6)** | 7 | 1 | 1 |
| **- высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12)** | 10 | 1 | 2 |
| **Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля)** | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| **Кабели силовые всех напряжений и кабели связи** | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## II.4 Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение расположено в западной части Боровского района Калужской области. Центром сельского поселения является д. Асеньевское, расположенная в 20 км от г. Боровск и в 110 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога межмуниципального значения общего пользования Боровск - Федорино - "Верея-Медынь". По территории сельского поселения протекают реки Лужа, Руть, Ксёма, Межиха, Бобровка и др. В состав сельского поселения входит 38 населенных пунктов: деревня Асеньевское, деревня Асеньевская Слобода, деревня Абрамовское, деревня Абрамовская Слобода, деревня Болдаково, деревня Висящево, деревня Деревеньки, деревня Жилетово, деревня Колодези, деревня Курчино, деревня Малахово, деревня Отяково, деревня Тишнево, деревня Тюнино, деревня Хитрово, деревня Щиглево, деревня Юрково, деревня Бортники, деревня Горки, деревня Медовники, деревня Пинашино, деревня Серединское, деревня Коростелево, деревня Бобровники, деревня Гордеево, деревня Зеленино, деревня Ищеино, деревня Межура, деревня Шувалово, деревня Борисово, деревня Гольтяево, деревня Данилово, деревня Дылдино, деревня Марьино, деревня Рогозино, деревня Семичево, деревня Старая, деревня Федорино. Площадь сельского поселения составляет 21953,14 га, численность населения – 2099 человек на 01.01.2021 г.

### II.4.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории сельского поселения и материалов лесоустройства ГКУ КО «Боровского лесничество».

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице:

**Современное распределение земель по категориям**

*Таблица 12*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Современное состояние, га** |
| **Общая площадь территории сельского поселения** | | 21953,1 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 10481,0 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 2501,7 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 284,8 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 5,1 |
| 5. | Земли лесного фонда | 8145,5 |
| 6. | Земли водного фонда | 535,0 |
| 7. | Земли запаса | 0 |

### II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются границы населенных пунктов, функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах сельского поселения.

**Параметры функциональных зон сельского поселения**

*Таблица 13*

|  |  |
| --- | --- |
| **Название зоны** | **Зонирование территории, га** |
| **Существующее положение** |
| Жилая зона | 1898,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 9990,9 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 504,9 |
| Зона общественно-делового назначения | 23,3 |
| Зона производственного использования | 86,3 |
| Зона рекреационного назначения | 33,5 |
| Зона специального назначения | 15,7 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 180,7 |
| Зона акваторий | 560,5 |
| Зона лесов | 8142,4 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 159,9 |
| Иные зоны: зоны иного назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 356,8 |
| **Общая площадь** | **21953,1** |

### II.4.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения составляет 139940 м2 общей площади. В жилой застройке присутствуют, как и многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома. Многоквартирные жилые дома присутствуют в застройке деревень Асеньевское, Борисово и Серединское.

**Распределение жилищного фонда по населенным пунктам поселения**

*Таблица 14*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование н/п** | **Площадь жилого фонда м2** |
| дер. Асеньевское | 6915 |
| дер. Абрамовская Слобода | 2800 |
| дер. Абрамовское | 5780 |
| дер. Асеньевская Слобода | 1450 |
| дер. Болдаково | 1250 |
| дер. Висящево | 3295 |
| дер. Деревеньки | 3330 |
| дер. Жилетово | 2854 |
| дер. Колодези | 3200 |
| дер. Курчино | 4984 |
| дер. Малахово | 3420 |
| дер. Отяково | 3540 |
| дер. Тишнево | 4758 |
| дер. Тюнино | 4270 |
| дер. Хитрово | 2920 |
| дер. Щиглево | 820 |
| дер. Юрково | 3470 |
| дер. Бортники | 2450 |
| дер. Горки | 2990 |
| дер. Медовники | 4230 |
| дер. Пинашино | 2985 |
| дер. Серединское | 7310 |
| дер. Коростелево | 6336 |
| дер. Бобровники | 2620 |
| дер. Гордеево | 5280 |
| дер. Зеленино | 3910 |
| дер. Ищеино | 6849 |
| дер. Межура | 1892 |
| дер. Шувалово | 3464 |
| дер. Борисово | 6440 |
| дер. Гольтяево | 4400 |
| дер. Данилово | 1660 |
| дер. Дылдино | 7020 |
| дер. Марьино | 1248 |
| дер. Рогозино | 1320 |
| дер. Семичево | 2310 |
| дер. Старая | 2050 |
| дер. Федорино | 4120 |
| **Всего по МО** | **139940** |

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные жилые дома.

Для увеличения площади и улучшения качества жилищного фонда сельского поселения планируется комплексное жилищное освоение территорий у дер. Курчино площадью 141,18 га. На первую очередь планируется строительство 484 домов, общей площадью 118 021 м2. Общая площадь объектов общественно-делового назначения составит 700 м2. Освоение территории обеспечит новым и качественным жильем жителей сельского поселения, а также увеличит приток населения, что увеличит привлекательность сельского поселения для проживания.

### II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

***Образование и воспитание***

На территории сельского поселения действует один детский сад и три общеобразовательные школы.

**Характеристика муниципальных образовательных учреждений**

*Таблица 15*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | | Характеристика строения |
| Кол-во мест по лицензии | Кол-во мест по факту |
| Детский сад «Колосок» | д. Асеньевское | 55 | 32 | Здание приспособленное (бывший детский дом) |
| МОУ «Средняя образовательная школа деревни Абрамовское и.м.И.Н.Самохина» | д. Абрамовское, ул. Школьная, 7 | 300 | 123 | Здание типовое, 1972 года постройки (износ 27%) |
| МОУ «Основная Общеобразовательная школа д. Борисово» | д. Борисово, ул. Центральная, 3 | 216 | 58 | Здание типовое, 1992года |
| МОУ «Основная Общеобразовательная школа д.Коростелево» | д. Коростелево, д.65 | 230 | 59 | Здание типовое, 1980 года постройки |

На территории сельского поселения действует три маршрута школьного автобуса.

**Маршруты движения автобусов «Школьный»**

*Таблица 16*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **учебного заведения** | **Протяженность маршрута в км** | **Обслуживаемые населенные пункты** |
| Школа д.Коростелево | 117 | д. Медовники, д. Межура, д. Серединское, д. Бортники, д.Горки, д. Пинашино, д. Ищеино, д. Бобровники, д. Гордеево, д.Коростелево |
| Школа д.Абрамовское | 192 | д.Тишнево, д.Курчино, д.Малахово, д.Асеньевское, д.Асеньевская слобода, д.Тюнино, д.Желетово, д.Деревеньки, д.Абрамовская слобода, д.Коростелево, д.Межура, д. Серединское |
| Школа д.Борисово | 150 | д.Дылдино, д.Федорино, д.Ищеино, д.Зеленино, д.Гордеево, д.Борисово, д.Коростелево |

На расчетный срок строительство новых объектов не планируется. Население и перспективные жители новой жилой застройки будут использовать существующие объекты образования и воспитания сельского поселения и объекты в г. Боровск.

*Учреждения здравоохранения*

В настоящее время на территории муниципального образования расположено три фельдшерско-акушерских пункта.

**Фельдшерско-акушерские пункты сельского поселения**

*Таблица 17*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Адрес** | **Количество посещений в смену** | **Численность обслуживающего персонала** | **Здание** |
| ФАП  д. Асеньевское | д.Асеньевское, ул.Центральная, д.5А | 20 | 1 | приспособленное |
| ФАП  д. Борисово | д.Борисово, ул.Центральная, д.28 | 20 | 2 | приспособленное |
| ФАП  д. Коростелево | д.Коростелево, д. 44А | 20 | 1 | приспособленное |

Медицинские услуги более высокого уровня население сельского поселения получает в г. Боровске, г. Балабаново, г. Обнинске и г. Калуге.

*Учреждения культуры*

На территории сельского поселения действует три сельских дома культуры и четыре библиотеки.

**Сельские дома культуры**

*Таблица 18*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Адрес** | **Места** | **Характеристика здания** |
| Борисовский СДК | д. Борисово, ул.Центральная, д.26 | 200 | Специальное, 1974 года постройки, износ 60% |
| Асеньевский СДК | д. Асеньевское,  ул. Центральная, д.5 | 300 | Специальное, 1959 года постройки, 40% износа |
| Серединский СДК | д. Серединское,  ул. Центральная, д.8 | 200 | Специальное, 1957 года постройки, износ 30% |

**Библиотеки**

*Таблица 19*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Кол-во фонда (экз)** | **Число**  **читателей.** | **Площадь библиотеки**  **(м 2)** |
| д. Ищеино, д.24 | 1667 | 300 | 72 |
| д. Асеньевское, ул. Центральная, д.5 | 10975 | 350 | 40 |
| д. Борисово, ул. Центральная, д.20 | 11254 | 284 | 80 |
| д. Серединское, ул. Центральная, д.7 | 11302 | 307 | 30 |

*Спортивные объекты*

В настоящее время спортивные сооружения есть при школах. В деревнях Коростелево, Серединское, Борисова, Асеньевское есть открытые спортивные площадки для занятий спортом.

На первую очередь на территории нового жилищного строительства в дер. Курчино планируется размещения универсальной спортивной площадки и детского игрового комплекса.

*Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры*

Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, расположенные на территории сельского поселения:

- Загородный клуб «Белая цапля» в ер. Межура;

- Охотничье хозяйство «Озерное» в д. Дылдино;

- База отдыха вблизи д. Курчино.

***Предприятия бытового обслуживания населения***

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеются четыре почтовые отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России», расположенные в д. Тишнево, д. Асеньевское, д. Коростелево, д. Борисово.

***Ритуальное обслуживание***

На территории поселения находятся шесть сельских кладбищ:

*Таблица 20*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Площадь, га** | **Степень заполнения** | **Разрешено**  **подхоронение** |
| Никольское | 4 | 100% | Да |
| Зеленино | 4 | 100% | Да |
| Серединское | 3 | 100% | Да |
| Марьино | 2 | 100% | Да |
| Отяково | 2 | 100% | Да |
| Горки | 2 | 100% | Да |

### II.4.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным транспортом.

***Автомобильные дороги***

Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения от 11 октября 2010 года № 401 (с последующими изменениями) по территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения, указанные в таблице:

*Таблица 21*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационные номера** | **Наименование дорог** |
| **Общего пользования межмуниципального значения** | | |
| 1 | 29 ОП МЗ 29Н-050 | Боровск - Федорино - "Верея - Медынь" |
| 2 | 29 ОП МЗ 29Н-056 | "Боровск - Федорино - "Верея - Медынь" - Асеньевское |
| 3 | 29 ОП МЗ 29Н-059 | "Боровск - Федорино - "Верея - Медынь" - Рогозино |
| 4 | 29 ОП МЗ 29Н-062 | "Боровск - Федорино - "Верея - Медынь" - Гордеево |
| 5 | 29 ОП МЗ 29Н-063 | "Боровск - Федорино - "Верея - Медынь" - Ищеино - Зеленино |
| 6 | 29 ОП МЗ 29Н-064 | Медовники - Горки |
| 7 | 29 ОП МЗ 29Н-065 | "Боровск - Федорино - "Верея - Медынь" - Медовники - Серединское - Коростелево |
| 8 | 29 ОП МЗ 29Н-073 | "Федорино - Борисово - Гольтяево"- Семичево |
| 9 | 29 ОП МЗ 29Н-078 | Асеньевское - Тюнино - Жилетово - Отяково |
| 10 | 29 ОП МЗ 29Н-079 | Асеньевское - Колодези |
| 11 | 29 ОП МЗ 29Н-080 | Асеньевское - Деревеньки |
| 12 | 29 ОП МЗ 29Н-082 | Федорино - Борисово - Гольтяево |
| 13 | 29 ОП МЗ 29Н-083 | Серединское - Пинашино |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения нет автозаправочных станций.

Внешние транспортные связи осуществляются через региональную дорогу "Боровск - Федорино - "Верея - Медынь"

**Автобусные маршруты**

*Таблица 22*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование маршрута** | **Протяженность** | **Объем рейсов в год** |
| Боровск-Абрамовское | 31,7 (с заездом) | 2920 |
| Боровск - Семичево | 45,8 (43,5; 49,6) | 2190 |
| Боровск - Коростелево | 34,8 | 592 |

На территории нового жилищного строительства в дер. Курчино планируется строительство автодорог с параметрами:

- магистральные улицы шириной до 20 метров;

- второстепенные улицы шириной до 15 метров;

- проезды шириной до 10 метров.

Площадь строительства новых автомобильных дорог составит 155 185 м2.

## II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.5.1 Население, демография и трудовые ресурсы

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население сельского поселения на 01.01.2022 года составляет 2057 человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

**Численность населения сельского поселения**

*Таблица 23*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование н/п** | **Население**  **на 1 января 2022г.** |
| дер. Асеньевское | 300 |
| дер. Абрамовская Слобода | 20 |
| дер. Абрамовское | 121 |
| дер. Асеньевская Слобода | 38 |
| дер. Болдаково | 3 |
| дер. Висящево | 5 |
| дер. Деревеньки | 10 |
| дер. Жилетово | 29 |
| дер. Колодези | 20 |
| дер. Курчино | 18 |
| дер. Малахово | 124 |
| дер. Отяково | 2 |
| дер. Тишнево | 75 |
| дер. Тюнино | 14 |
| дер. Хитрово | 29 |
| дер. Щиглево | 10 |
| дер. Юрково | 12 |
| дер. Бортники | 42 |
| дер. Горки | 4 |
| дер. Медовники | 58 |
| дер. Пинашино | 9 |
| дер. Серединское | 201 |
| дер. Коростелево | 196 |
| дер. Бобровники | 3 |
| дер. Гордеево | 6 |
| дер. Зеленино | 11 |
| дер. Ищеино | 157 |
| дер. Межура | 14 |
| дер. Шувалово | 16 |
| дер. Борисово | 258 |
| дер. Гольтяево | 4 |
| дер. Данилово | 2 |
| дер. Дылдино | 74 |
| дер. Марьино | 6 |
| дер. Рогозино | 4 |
| дер. Семичево | 20 |
| дер. Старая | 14 |
| дер. Федорино | 76 |
| **Всего по МО** | **2057** |

**Динамика численности населения сельского поселения**

*Таблица 24*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальные образования** | **2011 г.** | **2022г.** |
| МО СП д. Асеньевское | 2509 | 2057 |

За период с 2011 по 2022 г. численность населения сельского поселения уменьшилась на 452 человека. Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения.

## II.6 Экономическая база

**Основные предприятия сельского поселения**

*Таблица 25*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование предприятий и организаций** | **Вид деятельности** | **Местонахождение** |
| ООО «Молочная Ферма» | Производство сельскохозяйственной продукции | д. Асеньевское |
| ООО «Боровское отделение Калужское мясомолочное объединение» | Производство сельскохозяйственной продукции | д. Борисово |

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

***Торговля***

**Предприятия торговли сельского поселения**

*Таблица 26*

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Площадь торгового зала, м2 |
| ***Непродовольственные*** | |
| «Стройматериалы», д. Тишнево | 344,7 |
| «Стройматериалы», д. Коростелево | 98,0 |
| ***Смешанные*** | |
| ИП Салутенкова д. Дылдино | 39,7 |
| ООО Валентина, д. Борисово | 67,2 |
| ИП Салутенкова, д. Асеньевское | 53,8 |
| ИП Мнацаканян, д. Борисово | 75,0 |
| ООО Валентина, д. Ищеино | 50,0 |
| ООО Бриз, д.Коростелево | 50,0 |
| ИП Кузнецов, д. Медовники | 30,0 |
| ООО Велес НВ, д.Тишнево | 30,0 |
| ООО Перспектива, д. Асеньевское | 53,8 |
| ИП Королева, д, Серединское | 75,0 |
| ООО Перспектива, д.Коростелево | 70,0 |
| ООО Фреш, д.Абрамовское | 35,0 |
| ИП Потапов, Тишнево | 25,5 |
| ООО Фреш, Усадьба Тишнево | 22,5 |
| ООО Бриз, д.Тишнево | 33,5 |

## II.7 Инженерно-техническая база

### II.7.1 Водоснабжение и водоотведение

***Водоснабжение***

Централизованная система водоснабжения расположена в деревнях: Асеньевское, Асеньевсая Слобода, Малахово, Абрамовское, Тюнино, Борисово, Коростелево, Висящево, Тишнево, Серединское, Федорино, Дылдино, Ищеино, Хитрово, Жилетово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважины, и водонапорных башен. Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельском поселении составляет 60%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб - металл, асбоцемент, пластик.

**Перечень объектов водоснабжения сельского поселения**

*Таблица 27*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Производительность** |
| 1 | башня | д.Борисово | 18м3 |
| 2 | скважина | д.Борисово | 10м3/ч |
| 3 | башня | д.Старая | 18 м3 |
| 4 | скважина | д.Старая | 6,3м3/ч |
| 5 | башня | д.Семичево | 10м3 |
| 6 | скважина | д.Семичево | 6,3 м3/ч |
| 7 | башня | д.Федорино | 18 м3 |
| 8 | скважина | д.Федорино | 2x6,3 м3 /ч |
| 9 | башня | д.Дылдино | 18 м3 |
| 10 | скважина | д.Дылдино | 10м3/ч |
| 11 | башня | д.Малахово | 20 м3 |
| 12 | скважина | д.Малахово | 6,3м3/ч |

**Сведения о балансодержании водозаборов (скважин)**

**в сельских населенных пунктах**

*Таблица 28*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации** | **в собственности сельхозорганизаций** | | **Примечание** |
| **всего** | **в том числе имеется лицензия** |
| СПК колхоз «Русь» | - |  | переданы в муниципальную собственность |
| СХА колхоз «Москва» | 8 (7 скважин действующих, 1 резервная) | да | д. Асеньевское-1,  д. Тишнево-1,  д. Тюнино-1,  д. Жилетово-1,  д. Хитрово-1,  д. Медовники-1,  д. Серединское-1 |
| ООО «Борисово» | 2 | - | д. Борисово-1,  д. Дылдино-1 |
| ООО колхоз «Циолковского» | 3 | - | требуется капитальный ремонт |

На участке нового жилищного строительства в дер. Курчино планируется размещение одной водяной скважины для обеспечения централизованного водоснабжения. Планируемая потребность в водоснабжении: 9,4 тыс. куб.м/мес.

***Водоотведение***

Канализационные сети устроены в деревнях Борисово, Серединское, Асеньевское. Сбор отходов производится на канализационных насосных станциях, с которых по мере их наполнения выполняется вывоз сточных вод.

На участках нового жилищного строительства планируется установка индивидуальных септиков.

### II.7.2 Газоснабжение и теплоснабжение

***Газоснабжение***

В сельском поселении газифицировано 24 населенных пункта: д. Асеньевское, д. Абрамовская Слобода, д. Абрамовское, д. Асеньевская Слобода, д. Колодези, д. Курчино, д. Малахово, д. Отяково, д. Тишнево, д. Хитрово, д. Щиглево, д. Бортники, д. Медовники, д. Пинашино, д. Серединское, д. Коростелево, д. Бобровники, д. Гордеево, д. Ищеино, д. Шувалово, д. Борисово, д. Дылдино, д. Семичево, д. Федорино.

Существующая ГРС Асеньевское (расположена за пределами СП) получает газ от магистрального газопровода Серпухов - Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 2003 г. Его протяженность - 0,3 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2.Выходящая нитка межпоселкового газопровода с давлением на выходе 12 кгс/см 2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь.

В остальных населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

В дер. Курчино на участках нового жилищного строительства планируется строительство одной газораспределительной станции. Планируемое потребность в газе объектов нового строительства составит 12,1 тыс. куб.м/мес.

***Теплоснабжение***

**Перечень объектов теплоснабжения сельского поселения**

*Таблица 29*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес котельной** | **Ведомственная принадлежность** | **Вид**  **топлива**  **осн/реэ** | **Потребители** | **Годовая**  **производительность**  **тепла (Гкал/год)** |
| д.Серединское | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | жил.фонд | 504,1 |
| д.Борисово | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | жил.фонд | 588,4 |

На участках нового жилищного строительства планируется применение индивидуальных объектов теплоснабжения.

### II.7.3 Электроснабжение и связь

***Электроснабжение***

Услуги по передаче электрической энергии на территории сельского поселения осуществляет филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения производится от двух электрических подстанций:

- ПС-35/10 «Тишнево», год ввода в эксплуатацию 1991 с трансформаторами Т-1 типа ТМН-2500 кВА, Т-2 типа ТМН-4000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 35%, Т-2 - 5%. ПС- 35/10 кВ «Тишнево» запитана по ВЛ-35 кВ «Тишнево-Федорино», протяженностью 16,5 км.

- ПС-35/10 «Федорино», год ввода в эксплуатацию 1966-1991 с трансформаторами Т-1 типа ТМН-2500 кВА, Т-2 типа ТМ-1600 кВА нагрузка с/х, быт, загрузка трансформаторов Т-1 - 56%, Т-2 -14%. ПС 35/10 кВ «Федорино» запитана по ВЛ-35 кВ «Кременская-Федорино» протяженностью 12,4 км.

Базовыми подстанциями, от которых запитаны подстанции 35кВ расположенные на территории сельского поселения являются ПС - 220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС» и подстанция 110 кВ «Ворсино» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» которая связана с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением ВЛ-35 кВ: ВЛ 35 кВ «Боровск-Тишнево», ВЛ 35 кВ «Тишнево-Федорино», ВЛ 35 кВ «Федорино-Кременское».

На участке нового жилищного строительства в дер. Курчино, планируется размещение одной электрической подстанции. Планируемая потребность в электроэнергии объектов нового строительства составит 22,9 тыс. кВт ч/ мес.

***Телефонизация***

Услуги телефонной связи общего пользования в сельском поселении предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». Обеспечение услугами проводной телефонной связи осуществляется посредством медных кабелей от АТС, расположенных д. Асеньевское, д. Борисово и д. Коростелево.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Tele2». Также на территории сельского поселения Калужский филиал ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги подвижной радиотелефонной связи по технологии CDМА. Опоры базовых станций сети СРТС стандарта GSM 900/1800 установлены в д. Асеньевском, д. Тюнино, д. Тишнево, д. Хитрово, д. Дылдино, д. Старая, д. Борисово.

***Радиофикация и телевидение***

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории сельского поселения предоставляют филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели.

Осуществляется вещание телевизионных программ "Первый канал" (22 ТВК), "ТК Россия" (35 ТВК), "Культура" (37 ТВК), "НТВ"(29 ТВК), "Ника-ТВ"(43 ТВК), "CINV"(40 ТВК), "Домашний"(45 ТВК), "5 Канал"(53 ТВК), "Обнинск ТВ"(27 ТВК), "ТРК Крылья"(47 ТВК), "Рэйн"(7 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Услуги эфирного УКВ ЧМ на территории поселения предоставляют филиал ФГУП РТРС «Калужской областной радиотелевизионной передающий центр» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Маяк» (68,36 МГц), «Юность» (73,13 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99 МГц), «Русское радио» (99,5 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа+» (105,9 МГц), «Хит FM» (94,6 МГц), «Радио Смайл» (106,8 МГц), «Дорожное радио» (98,5 МГц), «Эхо Москвы» (105,4 МГц), «Милицейская волна» (104,9 МГц), «Юмор FM» (96,6 МГц), «Обнинск FM Плюс» (107,7 МГц), «СИНВ+СТС» (100,2 МГц), «Радио 7» (95,4 МГц), «Радио Пионер ФМ» (95 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Кроме того, на территории возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

В 2019 году, в рамках реализации федерального проекта, завершен переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

***Почтовая связь***

Почтовые отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России», расположены в д. Тишнево, д. Асеньевское, д. Коростелево, д. Борисово.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

**Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения**

*Таблица 30*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование планируемого объекта** | **Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий** | **СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов**  **СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".** |
| 1. | Размещение площадок (пирсов) с твердым покрытием для забора воды пожарной техникой в д. Дылдино, д. Абрамовское, д. Юрково | Обеспечение противопожарной безопасности населения. | - |
| 2. | Размещение пожарного депо в д. Борисово | Обеспечение противопожарной безопасности населения. | - |
| 3. | Реконструкция детского сада, ФАПа, дома культуры и библиотеки в д. Асеньевское | Развитие социальной инфраструктуры поселения | - |
| 4. | Реконструкция школы в д. Абрамовское | Развитие социальной инфраструктуры поселения | - |
| 5. | Реконструкция школы в д. Коростелево | Развитие социальной инфраструктуры поселения | - |
| 6. | Реконструкция дома культуры и библиотеки в д. Серединское | Развитие социальной инфраструктуры поселения | - |
| 7. | Реконструкция школы, дома культуры, библиотеки и ФАПа в д. Борисово | Развитие социальной инфраструктуры поселения | - |
| 8. | Автомобильная дорога дер. Дылдино- дер. Шувалово | Развитие транспортной инфраструктуры поселения | - |

# IV.Утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

***Объекты федерального значения***

Согласно схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3616-р) на территории сельского поселения планируется строительство высоковольтной линии 500 кВ «Дорохово – Обнинская».

**Планируемые объекты федерального значения в области электроснабжения**

*Таблица 31*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Местоположение** | **Класс напря-жения, кВ** | **Срок ввода** | **Протяженность, км** | | | **Схемные особенности** | **Основное назначение** | **Основание внесения** |
| **по участкам** | **итого по участкам** | **общая** |
| ВЛ 500 кВ Дорохово - Обнинская | Можайский район, Рузский район, Наро-Фоминский район, Московская область, Боровский район, Малоярославецкий район, Калужская область | 500 | 2018 год | 64,8 | 64,8 | - \* | обеспечение соединения и параллельной работы энергетических систем различных субъектов РФ | повышение надежности электроснабжения Калужской энергосистемы в связи со значительным ростом нагрузки; | Инвестиционная программа ПАО "ФСК ЕЭС", утвержденная Приказом Министерства энергетики № 1432 от 28 декабря 2016 г. |

***Объекты регионального значения***

Согласно утвержденной схемы территориального планирования Калужской области (утв. Постановлением Правительства Калужской области [от 02.09.2022 № 669](http://old.admoblkaluga.ru/New/Stroit/Architecture_New/ShemRegionPlan/2022/669.pdf)) на территории сельского поселения планируются объекты регионального значения:

**Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения**

*Таблица 32*

| **№ п/п** | **Назначение объекта регионального значения** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Местоположение планируемого объекта** | **Срок реализации** | **Зона с особыми условиями использования территории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-12(45-4-1) | Объекты  капитального строительства в области газоснабжения регионального значения | Строительство межпоселкового газопровода дер. Асеньевское к дер. Колодези с отводом на дер. Отяково | Общая протяженность – 4,9 км | Боровский район, Калужская область | Первая очередь  (реализован) | Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 [№ 1101](consultantplus://offline/ref=64527697D5FD3669102AB402B32D03E5E3316802863D70CC62FA45E24752B6CEFA25182C505F8D792FFA5F847DFD90F50A8BF63E44DE98ECCDT6M),  от 17.05.2016 [№ 444](consultantplus://offline/ref=64527697D5FD3669102AB402B32D03E5E1306F03893970CC62FA45E24752B6CEFA25182C505F8D792DFA5F847DFD90F50A8BF63E44DE98ECCDT6M)) |
| II-12(65-4-2) | Газопровод межпоселковый к н.п. Старая | Общая протяженность – 1,7 км | Боровский район, Калужская область | Первая очередь |
| II-12(66-4-3) | Газопровод межпоселковый к н.п. Зеленино | Общая протяженность – 2,5 км | Боровский район, Калужская область | Первая очередь |
| II-12(67-4-4) | Газопровод межпоселковый к н.п. Болдаково | Общая протяженность – 0,1 км | Боровский район, Калужская область | Первая очередь |
| II-12(71-4-5) | Газопровод межпоселковый к н.п. Гольтяево | Общая протяженность – 2,8 км | Боровский район, Калужская область | Первая очередь |

**Планируемые объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры**

*Таблица 33*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назначение объекта** | **Наименование** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Срок реализации:**  **Первая очередь**  **(2022-2032)**  **Расчетный срок**  **(2032-2042)** | **Статус объекта:**  **П – планируемый к размещению,**  **Р – планируемый к реконструкции** | **ЗОУИТ** |
| **Боровский район** | | | | | | | |
| II-3(10) | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения | Реконструкция мостового перехода через р. Межиха на автомобильной дороге«Боровск-Федорино-»Верея-Медынь»-Медовники-Серединское-Коростелево в Боровском районе, д. Медовники | Длина моста 19,4 п.м, ширина 12.326 м. Габарит Г-9,0+2х1,0 | Боровский район, МО СП «Деревня Асеньевское», д. Медовники | Первая очередь  (2021-2024) | Р | Размеры придорожной полосы определяются проектом |
| II-3(11) | Реконструкция мостового перехода через р. Межиха на автомобильной дороге«Боровск-Федорино-»Верея-Медынь»-Медовники-Серединское-Коростелево в Боровском районе, д. Серединское | Длина моста 10,5 п.м Габарит Г-9,0. Ширина служебных проходов 2х3 м | Боровский район, МО СП «Деревня Асеньевское»,  д. Серединское | Первая очередь  (2021-2024) | Р |

**Планируемые объекты регионального значения в области здравоохранения**

*Таблица 34*

| **№ п/п** | **Назначение объекта регионального значения** | **Наименование объекта** | **Краткая характеристика объекта** | **Местоположение планируемого объекта** | **Срок реализации** | **Зона с особыми условиями использования территории** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-5 (33-4-1) | Объекты капитального строительства в области здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство отдельного здания блочного модульного типа | Калужская область, Боровский район, д. Коростелево; | Первая очередь  (реализован) | - |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения ***не планируется*** размещение объектов местного значения муниципального района Боровский район в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района (утв. решением Районного Собрания от 08.04.2021 № 19).

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории сельского поселения не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

### VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек Лужа, Руть, Ксёма, Бобровка и Межиха.

**Природные пожары**

Около 40 процентов территории сельского поселения занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области, на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий сельского поселения. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298)

**План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:**

1. Разработка и утверждение в сельском поселении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах сельского поселения.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделяя особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений. Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

**На территории сельского поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:**

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению).

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- запрет на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- запрет на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- запрет на выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

**Геологические и гидрологические процессы.**

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень, являются:

1. Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.
2. Линейная (донная и боковая) эрозия.
3. Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось.

**Опасные метеорологические явления и процессы.**

На территории сельского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

### VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

**Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.**

Взрывы и пожароопасность обусловлена наличием на территории взрывопожароопасных объектов, в том числе: складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

**Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.**

Перевозок АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам в сельском поселении не осуществляется.

**Угловые размеры зоны**

**возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра**

*Таблица 35*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Скорость ветра, м/с** | < 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | > 2,0 |
| **Угловой размер, град** | 360 | 180 | 90 | 45 |

**Скорость переноса переднего фронта облака**

**зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч**

*Таблица 36*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Скорость ветра по данным прогноза, м/с** | **Состояние приземного слоя воздуха** | | |
| **Инверсия** | **Изотермия** | **Конвекция** |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

**Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности**

*Таблица 37*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Аммиак** | |
| **8 м3** | **54 м3** |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг\*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  | |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  | |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

*Продолжение таблицы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Соляная**  **кислота** | | **Аммиак** | | | | | |
| **1,2 т** | **120 т** | **0,02т** | **0,08т** | **0,1т** | **0,19т** | **0,2т** | **0,24т** |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг\*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0·  10-6 | 3,0·  10-5 | 4,0·  10-5 | 8,0·  10-5 | 8,0·  10-5 | 1,0·  10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0·  10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км | | | | | | | | |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | | | | | | | | |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0·  10-5 | 6,0·  10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

*Продолжение таблицы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Аммиак** | | | | | | | |
| **0,3т** | **0,35т** | **0,4 т** | **0,45т** | **0,5т** | **0,7т** | **0,75т** | **1,0т** |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг\*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0·  10-4 | 1,0·  10-5 | 4,0·  10-4 | 1,0·  10-4 | 2,0·  10-4 | 2,0·  10-4 | 3,0·  10-4 | 4,0·  10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. | | | | | | | | |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | | | | | | | | |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

*Продолжение таблицы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Аммиак** | | | | | | | | |
| **1,2т** | **1,63т** | **1,7т** | **2,0т** | **2,4т** | **2,5т** | **2,8т** | **4,0т** | **5,0т** |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг\*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0·  10-4 | 7,0·  10-4 | 7,0·  10-4 | 8,0·  10-4 | 1,0·  10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. | | | | | | | | | |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | | | | | | | | | |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

**Выводы**

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

* в радиусе 5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака и соляной кислоты;
* Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:
* безвозвратные потери - 10%;
* санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;
* санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;
* пороговые воздействия - 55%.

**Аварии на транспортных магистралях**

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

* разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;
* образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);
* образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);
* образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;
* образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

* воздушная ударная волна;
* тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

**Характеристика действия ударной волны**

*Таблица 38*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика действия ударной волны** | **I, Па \*с** | **Р, Па** | **k, Па2\*с** |
| Разрушение зданий | | | |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей | | | |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

**Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ**

*Таблица 39*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **ж/д цистерна** | | **а/д цистерна** | |
| **ГСМ** | **СУГ** | **ГСМ** | **СУГ** |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| **Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей** | | | | |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| **Параметры огневого шара (пламени вспышки)** | | | | |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **Параметры горения разлития** | | | | |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

**Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн**

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в ~90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

**Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера**

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории сельского поселения нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

**Вывод:**

Влияние на территории нового строительства возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

**Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности**

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

**Опасности на объектах жизнеобеспечения**

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

* короткие замыкания;
* электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;
* механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

**Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций**

Пожаровзрывоопасные объекты:

* сильная изношенность труб газопроводов;
* несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;
* несоблюдение техники безопасности;
* непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности населения.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей населенных пунктов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

**Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения.**

По территории сельского поселения проложены распределительные межпоселковые газопроводы, а также планируется строительство новых межпоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов сельского поселения.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

* разрушение (разгерметизация) газопровода;
* разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

* коррозийное разрушение стенок газопроводов;
* разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670˚С, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке представлены в таблице

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при про­изводстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассе­ивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением га­зового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непо­средственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образо­вание выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; по­жар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего пер­сонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; обра­зование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

### VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

**Перечень первичных мер пожарной безопасности.**

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

1. реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
2. разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
3. разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
4. разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
5. установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
6. обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7. обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8. организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9. социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

**Природные пожары.**

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Калужского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

**Мероприятия по борьбе с лесными пожарами**

Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

* нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
* разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
* проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
* содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
* информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
* выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;
* лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
* тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
* учет пожаров и их последствий;
* установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

**Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций**

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

* мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
* рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;
* предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
* предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
* разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
* подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
* декларирование промышленной безопасности;
* лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
* страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
* проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
* государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
* информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
* подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

* строительство и ремонт пожарных водоемов;
* установку систем пожарной сигнализации;
* монтаж автоматических установок пожаротушения;
* обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;
* соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;
* профилактическую работу среди населения;
* поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

**Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.**

При проектировании и размещении на территории сельского поселения взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

**Противопожарное водоснабжение.**

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Централизованная система водоснабжения расположена в деревнях: д. Асеньевское, д. Асеньевсая Слобода, д. Малахово, д. Абрамовское, д. Тюнино, д. Борисово, д. Коростелево, д. Висящево, д. Тишнево, д. Серединское, д. Федорино, д. Дылдино, д. Ищеино, д. Хитрово, д. Жилетово. Генеральным планом предлагается реконструкция и оборудование водоводов для пожаротушения.

На первую очередь на территории сельского поселения, для усовершенствования системы пожаротушения, необходимо строительство площадок (писов) для забора воды пожарной техникой в д. Юрково, д. Абрамовское, д. Дылдино.

На первую очередь на территории д. Борисово планируется строительство пожарного депо.

**Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.**

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

*Таблица 40*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м | |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

* с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;
* со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

* с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
* с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

* меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
* двусторонней ориентации квартир или помещений;
* устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

* 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
* 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
* 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

**Классификация и область применения первичных средств пожаротушения**

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

**Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера**

На территории сельского поселения действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

**Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях**

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

**При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки**

**Защита населения в защитных сооружениях.** Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77\*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

**Защита населения средствами индивидуальной защиты.** Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

**Световая маскировка.** Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

**Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия**

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения предлагается организовать работу по следующим направлениям:

* дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
* дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
* реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;
* осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;
* внедрение на территории элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
* улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;
* продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;
* дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;
* реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

**Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

* реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;
* осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;
* обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;
* выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;
* недопущение аварий с маломерными судами.

Проектом на расчетный срок предлагается обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды к водоемам во всех населенных пунктах сельского поселения. В первую очередь проектом предлагается размещение площадок пирсов в д. Юрково, д. Дылдино и д. Абрамовское.

**Дислокация подразделений пожарной охраны**

Сельское поселение обслуживают две пожарные части:

- Пожарно-спасательная часть № 11 ФГКУ "8 ОФПС по Калужской области" г. Боровск ул. Калужская д.95. Пожарная часть расположена в 20 км от центрального населенного пункта сельского поселения д. Асеньевское;

- Пожарно-спасательная часть № 61 ФГКУ "8 ОФПС по Калужской области" г. Балабаново, ул. Боровская д.2. Пожарная часть расположена в 34 км от центрального населенного пункта сельского поселения д. Асеньевское.

Для большинства населенных пунктов сельского поселения время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Однако, для отдаленных населенных пунктов, расположенных на западе сельского поселения, указанный норматив может быть превышен. Для соблюдения противопожарных нормативов и улучшения противопожарной обстановки сельского поселения Генеральным планом предлагается строительство пожарного депо в д. Борисово.

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

**Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»** *(проект 2021)*

*Таблица 41*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кадастровый номер** | **Площадь, га** | **Форма собственности** | **Предполагаемое использование** | **Срок реализации** |
| ***Деревня Курчино*** | | | | |
| 40:03:081305:15 | 12,00 | Частная | Под жилищное строительство. | Первая очередь |
| 40:03:081305:16 | 127,18 | Частная | Первая очередь |
| 40:03:081305:17 | 2,00 | Частная | Первая очередь |
| **Всего** | **141,18** |  |  |  |

**Технико-экономические показатели планируемой жилой застройки д. Курчино:**

- Количество земельных участков под жилую застройку: 484 шт.;

- Площадь жилых строений: 118 021 м2;

- Площадь объектов общественно делового назначения: 700 м2;

- Площадь автомобильных дорог: 155 185 м2;

- Планируемая характеристика автодорог:

- магистральные улицы шириной до 20 метров;

- второстепенные улицы шириной до 15 метров;

- проезды шириной до 10 метров.

- Газораспределительная станция: 1 шт.;

- Планируемое потребность в газе: 12,1 тыс. куб.м/мес.;

- Водяная скважина: 1 шт.;

- Планируемая потребность в водоснабжении: 9,4 тыс. куб.м/мес.;

- Водоотведение: установка индивидуальных септиков;

- Индивидуальное теплоснабжение;

- Электрическая подстанция – 1 шт.;

- Планируемая потребность в электроэнергии: 22,9 тыс. кВт ч/ мес.;

- Спортивная площадка – 1 шт.;

- Детский игровой комплекс – 1 шт.

**Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в категорию «земли населенных пунктов»** *(проект 2021)*

*Таблица 42*


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кадастровый номер** | **Площадь, га** | **Форма собственности** | **Предполагаемое использование** | **Срок реализации** |
| ***Деревня Коростелево*** | | | | |
| 40:03:000000:2507 | 7,52 | Региональная | Автодорога  Боровск - Федорино -  "Верея - Медынь" | Первая очередь |
| ***Деревня Федорино*** | | | | |
| 40:03:000000:2506 | 1,94 | Региональная | Автодорога  Боровск - Федорино -  "Верея - Медынь" | Первая очередь |
| ***Деревня Дылдино*** | | | | |
| 40:03:000000:2505 | 1,34 | Региональная | Автодорога  Боровск - Федорино -  "Верея - Медынь" | Первая очередь |
| **Итого** | **10,80** |  |  |  |


**Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов»** *(проект 2021)*

*Таблица 43*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Местоположение лесного участка** | **Площадь земель, га** | **Форма собственности** | **Целевое**  **назначение** | **Примечания** |
| ***Деревня Шувалово*** | | | | |
| Калужская область, Боровский район, ГКУ КО «Боровское лесничество», Тишневское участковое лесничество,  квартал 107, выделы 7,8,9,12  К№: 40:03:000000:1892 | 2,66 | Федеральная  (аренда) | Эксплуатационные леса | По договору аренды используется для ведения сельского хозяйства.  Планируемое использование под жилой дом. |
| **Всего** | **2,66** | срок реализации – первая очередь | | |

Далее приводится выписка из государственного лесного реестра на переводимый участок земель лесного фонда.





***Приведение в соответствие границ населенных пунктов дер. Бортники*** *(проект 2021).* В планируемую границу населенного пункта включены земельные участки с установленной категорией земель «земли населенных пунктов»: 40:03:082502:48, 40:03:082502:49, 40:03:082502:50, 40:03:082502:51, 40:03:082502:52 (вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства).

***Приведение в соответствие границ населенных пунктов (проект 2023 года):***

- ***дер. Жилетово*** в планируемую границу населенного пункта включен земельный участок с установленной категорией земель «земли населенных пунктов»: К№ 40:03:082901:1 (вид разрешенного использования: для жилищного строительства);

- ***дер. Гордеево*** в планируемую границу населенного пункта включены земельные участки с установленной категорией земель «земли населенных пунктов»: 40:03:070202:209; 40:03:070202:208; 40:03:070202:207; 40:03:070202:205; 40:03:070202:263; 40:03:070202:220; 40:03:070202:231; 40:03:070202:232; 40:03:070202:233; 40:03:070202:221; 40:03:070202:234; 40:03:070202:222; 40:03:070202:224; 40:03:070202:223; 40:03:070202:225; 40:03:070202:226; 40:03:070202:237; 40:03:070202:236; 40:03:070202:235; 40:03:070202:238; 40:03:070202:239; 40:03:070202:240; 40:03:070202:241; 40:03:070202:229; 40:03:070202:230; 40:03:070202:228; 40:03:070202:227; 40:03:070202:242; 40:03:070202:252; 40:03:070202:253; 40:03:070202:254; 40:03:070202:255; 40:03:070202:257; 40:03:070202:256; 40:03:070202:258; 40:03:070202:259; 40:03:070202:261; 40:03:070202:260; 40:03:070202:262; 40:03:070202:206; 40:03:070202:251; 40:03:070202:250; 40:03:070202:249; 40:03:070202:248; 40:03:070202:247; 40:03:070202:246; 40:03:070202:245; 40:03:070202:377; 40:03:070202:131; 40:03:070202:132; 40:03:070202:133; 40:03:070202:134; 40:03:070202:204; 40:03:070202:137; 40:03:070202:138; 40:03:070202:136; 40:03:070202:135; 40:03:070202:139; 40:03:070202:140; 40:03:070202:145; 40:03:070202:144; 40:03:070202:149; 40:03:070202:150; 40:03:070202:155; 40:03:070202:160; 40:03:070202:165; 40:03:070202:164; 40:03:070202:159; 40:03:070202:154; 40:03:070202:141; 40:03:070202:151; 40:03:070202:146; 40:03:070202:142; 40:03:070202:147; 40:03:070202:152; 40:03:070202:157; 40:03:070202:156; 40:03:070202:161; 40:03:070202:162; 40:03:070202:167; 40:03:070202:166; 40:03:070202:168; 40:03:070202:163; 40:03:070202:158; 40:03:070202:153; 40:03:070202:148; 40:03:070202:143; 40:03:070202:173; 40:03:070202:178; 40:03:070202:183; 40:03:070202:188; 40:03:070202:196; 40:03:070202:192; 40:03:070202:187; 40:03:070202:182; 40:03:070202:177; 40:03:070202:172; 40:03:070202:171; 40:03:070202:176; 40:03:070202:181; 40:03:070202:186; 40:03:070202:191; 40:03:070202:195; 40:03:070202:194; 40:03:070202:190; 40:03:070202:180; 40:03:070202:175; 40:03:070202:170; 40:03:070202:169; 40:03:070202:174; 40:03:070202:179; 40:03:070202:184; 40:03:070202:189; 40:03:070202:193; 40:03:070202:185; 40:03:070202:197; 40:03:070202:198; 40:03:070202:199; 40:03:070202:200; 40:03:070202:202; 40:03:070202:201; 40:03:070202:203 (вид разрешенного использования: для жилищного строительства).

**Таблица площадей планируемого перевода земель из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов»**


**(проект 2023 года)**

*Таблица №45*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Местоположение лесного участка** | **Площадь земель, га** | **Форма собственности** | **Целевое**  **назначение** | **Примечания** |
| ***Деревня Гордеево*** | | | | |
| Калужская область, Боровский район, ГКУ КО  «Боровское лесничество», Тишневское участковое лесничество, квартал 116 (части выделов 3,4,5,10)  К№ 40:03:000000:440 | 5,57 | Федеральная  (аренда) | Эксплуатационные леса | По договору аренды используется для  строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов  Планируемое использование водные объекты. Формирование единой границы населенного пункта дер. Гордеево |
| Калужская область, Боровский район, ГКУ КО  «Боровское лесничество», Тишневское участковое лесничество, квартал 116 (части выделов 10, 17)  К№ 40:03:070202:440 | 1,00 | Федеральная  (аренда) | Эксплуатационные леса |
| **Итого:** | **6,57** | срок реализации – первая очередь | | |

Далее приводится выписка из государственного лесного реестра на переводимые участки земель лесного фонда.





# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.